# TOP.CN1

### 【 結果 】

Category | Name
--- | ---
stPOWLOGIC | NON

### 【 デバイス詳細 】

Category | Name
--- | ---
KEY | TOP.CN1
MODEL | NON
IMP | 1
VALUE | CN-6P
MAKER | NON
PinCount | 6
MaxPinNum | 6

### 【 各Pinステータス 】

KEY | PIN | NAME | DB_Hit | IOTYPE | 正解 SIG | 結果 jSIG | 評価 POW | 正解 LOGIC | 結果 jLOGIC | 評価 LOGIC | 正解 LOGIC | 結果 jVOLT | Linked | 端子説明 | パス評価結果 | 終端詳細
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
TOP.CN1.1 | 1 | - | - | Out | POW | POW | OK | H | H | OK | 5V | 5V | Link | - |  | DirectH
TOP.CN1.2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Link | - |  | i-IC|TOP.IC5.15[TDI] PU
TOP.CN1.3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Link | - |  | i-IC|TOP.IC5.16[TCK] PD
TOP.CN1.4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Link | - |  | i-IC|TOP.IC5.18[TMS] PU
TOP.CN1.5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Link | - |  | o-IC|TOP.IC5.20[TDO]
TOP.CN1.6 | 6 | - | - | Out | POW | POW | OK | L | L | OK | GND | GND | Link | - |  | DirectL

### 各オブジェクト

TOP.CN1
TOP.CN3
TOP.IC1
TOP.IC2
TOP.IC3
TOP.IC4
TOP.IC5
TOP.IC6
TOP.CN2
IO.CN1
IO.CN2
IO.IC1
IO.IC2