# TOP.IC5

### 【 結果 】

Category | Name
--- | ---
Status | NG
stPOWLOGIC | NG

### 【 デバイス詳細 】

Category | Name
--- | ---
KEY | TOP.IC5
MODEL | EP3C10E144C8
IMP | 1
VALUE | EP3C10E144
MAKER | Altera
PinCount | 57
MaxPinNum | 140

### 【 各Pinステータス 】

KEY | PIN | NAME | DB_Hit | IOTYPE | 正解 SIG | 結果 jSIG | 評価 POW | 正解 LOGIC | 結果 jLOGIC | 評価 LOGIC | 正解 LOGIC | 結果 jVOLT | Linked | 端子説明 | パス評価結果 | 終端詳細
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
TOP.IC5.5 | 5 | VCCINT | - | In | POW | POW | OK | H | H | OK | 1.2V | 1.2V | Link | - |  | DirectH
TOP.IC5.6 | 6 | IO | - | IO | SIG | - | - | - | - | - | NON | - | Link | - |  | ?-CN|TOP.CN2.6[NotHit] i-IC|TOP.IC6.5[ASDI]
TOP.IC5.8 | 8 | IO | - | IO | SIG | - | - | - | - | - | NON | - | Link | - |  | ?-CN|TOP.CN2.7[NotHit] i-IC|TOP.IC6.1[nCS]
TOP.IC5.9 | 9 | nSTATUS | - | In | SIG | - | - | H | - | - | VCCIO1 | - | Link | - |  | PU
TOP.IC5.12 | 12 | DCLK | - | IO | SIG | - | - | - | - | - | NON | - | Link | - |  | ?-CN|TOP.CN2.1[NotHit] i-IC|TOP.IC6.6[DCLK]
TOP.IC5.13 | 13 | IO | - | IO | SIG | - | - | - | - | - | NON | - | Link | - |  | ?-CN|TOP.CN2.8[NotHit] o-IC|TOP.IC6.2[DATA]
TOP.IC5.14 | 14 | nCONFIG | - | In | SIG | - | - | H | - | - | VCCIO1 | - | Link | - |  | ?-CN|TOP.CN2.4[NotHit] PU
TOP.IC5.15 | 15 | TDI | - | In | SIG | - | - | - | - | - | NON | - | Link | - |  | ?-CN|TOP.CN1.2[NotHit] PU
TOP.IC5.16 | 16 | TCK | - | In | SIG | - | - | - | - | - | NON | - | Link | - |  | ?-CN|TOP.CN1.3[NotHit] PD
TOP.IC5.17 | 17 | VCCIO1 | - | In | POW | POW | OK | H | H | OK | 3.3V | 3.3V | Link | - |  | DirectH
TOP.IC5.18 | 18 | TMS | - | In | SIG | - | - | - | - | - | NON | - | Link | - |  | ?-CN|TOP.CN1.4[NotHit] PU
TOP.IC5.19 | 19 | GND | - | In | POW | POW | OK | L | L | OK | GND | GND | Link | - |  | DirectL
TOP.IC5.20 | 20 | TDO | - | Out | SIG | SIG | - | - | - | - | NON | - | Link | - |  | ?-CN|TOP.CN1.5[NotHit]
TOP.IC5.21 | 21 | nCE | - | In | SIG | - | - | - | - | - | NON | - | Link | - |  | ?-CN|TOP.CN2.3[NotHit]
TOP.IC5.26 | 26 | VCCIO2 | - | In | POW | POW | OK | H | H | OK | 3.3V | 3.3V | Link | - |  | DirectH
TOP.IC5.27 | 27 | GND | - | In | POW | POW | OK | L | L | OK | GND | GND | Link | - |  | DirectL
TOP.IC5.29 | 29 | VCCINT | - | In | POW | POW | OK | H | H | OK | 1.2V | 1.2V | Link | - |  | DirectH
TOP.IC5.32 | 32 | IO | - | IO | SIG | - | - | - | - | - | NON | - | Link | - |  | ?-IC|TOP.IC4.3[NotHit]
TOP.IC5.35 | 35 | VCCA1 | - | In | POW | POW | OK | H | H | OK | 2.5V | 2.5V | Link | - |  | DirectH
TOP.IC5.36 | 36 | GNDA1 | - | In | POW | POW | OK | L | L | OK | GND | GND | Link | - |  | DirectL
TOP.IC5.37 | 37 | VCCD_PLL1 | - | In | POW | - | NG | H | - | - | 1.2V | - | Link | - | NotHit | -
TOP.IC5.40 | 40 | VCCIO3 | - | In | POW | POW | OK | H | H | OK | 3.3V | 3.3V | Link | - |  | DirectH
TOP.IC5.41 | 41 | GND | - | In | POW | POW | OK | L | L | OK | GND | GND | Link | - |  | DirectL
TOP.IC5.45 | 45 | VCCINT | - | In | POW | POW | OK | H | H | OK | 1.2V | 1.2V | Link | - |  | DirectH
TOP.IC5.47 | 47 | VCCIO3 | - | In | POW | POW | OK | H | H | OK | 3.3V | 3.3V | Link | - |  | DirectH
TOP.IC5.48 | 48 | GND | - | In | POW | POW | OK | L | L | OK | GND | GND | Link | - |  | DirectL
TOP.IC5.56 | 56 | VCCIO4 | - | In | POW | POW | OK | H | H | OK | 3.3V | 3.3V | Link | - |  | DirectH
TOP.IC5.57 | 57 | GND | - | In | POW | POW | OK | L | L | OK | GND | GND | Link | - |  | DirectL
TOP.IC5.61 | 61 | VCCINT | - | In | POW | POW | OK | H | H | OK | 1.2V | 1.2V | Link | - |  | DirectH
TOP.IC5.62 | 62 | VCCIO4 | - | In | POW | POW | OK | H | H | OK | 3.3V | 3.3V | Link | - |  | DirectH
TOP.IC5.63 | 63 | GND | - | In | POW | POW | OK | L | L | OK | GND | GND | Link | - |  | DirectL
TOP.IC5.78 | 78 | VCCINT | - | In | POW | POW | OK | H | H | OK | 1.2V | 1.2V | Link | - |  | DirectH
TOP.IC5.81 | 81 | VCCIO5 | - | In | POW | POW | OK | H | H | OK | 3.3V | 3.3V | Link | - |  | DirectH
TOP.IC5.82 | 82 | GND | - | In | POW | POW | OK | L | L | OK | GND | GND | Link | - |  | DirectL
TOP.IC5.88 | 88 | CLK7 | - | In | SIG | - | - | - | - | - | NON | - | Link | - | NM | NM OPEN
TOP.IC5.92 | 92 | CONF_DONE | - | In | SIG | - | - | - | - | - | NON | - | Link | - |  | ?-CN|TOP.CN2.2[NotHit] PU
TOP.IC5.93 | 93 | VCCIO6 | - | In | POW | POW | OK | H | H | OK | 3.3V | 3.3V | Link | - |  | DirectH
TOP.IC5.94 | 94 | MSEL0 | - | In | SIG | POW | - | - | L | - | 2.5V | GND | Link | - |  | DirectL
TOP.IC5.95 | 95 | GND | - | In | POW | POW | OK | L | L | OK | GND | GND | Link | - |  | DirectL
TOP.IC5.96 | 96 | MSEL1 | - | In | SIG | POW | - | - | H | - | 2.5V | 2.5V | Link | - |  | DirectH
TOP.IC5.97 | 97 | MSEL2 | - | In | SIG | POW | - | - | L | - | 2.5V | GND | Link | - |  | DirectL
TOP.IC5.102 | 102 | VCCINT | - | In | POW | POW | OK | H | H | OK | 1.2V | 1.2V | Link | - |  | DirectH
TOP.IC5.107 | 107 | VCCA2 | - | In | POW | POW | OK | H | H | OK | 2.5V | 2.5V | Link | - |  | DirectH
TOP.IC5.108 | 108 | GNDA2 | - | In | POW | POW | OK | L | L | OK | GND | GND | Link | - |  | DirectL
TOP.IC5.109 | 109 | VCCD_PLL2 | - | In | POW | POW | OK | H | H | OK | 1.2V | 1.2V | Link | - |  | DirectH
TOP.IC5.111 | 111 | IO | - | IO | SIG | - | - | - | - | - | NON | - | Link | - |  | _R_?-IC|IO.IC1.4[NotHit] _R_?-IC|IO.IC1.1[NotHit]
TOP.IC5.112 | 112 | IO | - | IO | SIG | - | - | - | - | - | NON | - | Link | - | NM | OPEN NM
TOP.IC5.116 | 116 | VCCINT | - | In | POW | POW | OK | H | H | OK | 1.2V | 1.2V | Link | - |  | DirectH
TOP.IC5.117 | 117 | VCCIO7 | - | In | POW | POW | OK | H | H | OK | 3.3V | 3.3V | Link | - |  | DirectH
TOP.IC5.118 | 118 | GND | - | In | POW | POW | OK | L | L | OK | GND | GND | Link | - |  | DirectL
TOP.IC5.122 | 122 | VCCIO7 | - | In | POW | POW | OK | H | H | OK | 3.3V | 3.3V | Link | - |  | DirectH
TOP.IC5.123 | 123 | GND | - | In | POW | POW | OK | L | L | OK | GND | GND | Link | - |  | DirectL
TOP.IC5.130 | 130 | VCCIO8 | - | In | POW | POW | OK | H | H | OK | 3.3V | 3.3V | Link | - |  | DirectH
TOP.IC5.131 | 131 | GND | - | In | POW | POW | OK | L | L | OK | GND | GND | Link | - |  | DirectL
TOP.IC5.134 | 134 | VCCINT | - | In | POW | - | NG | H | - | - | 1.2V | - | Link | - |  | PATHCAP
TOP.IC5.139 | 139 | VCCIO8 | - | In | POW | POW | OK | H | H | OK | 3.3V | 3.3V | Link | - |  | DirectH
TOP.IC5.140 | 140 | GND | - | In | POW | POW | OK | L | L | OK | GND | GND | Link | - |  | DirectL

### 各オブジェクト

TOP.CN1
TOP.CN3
TOP.IC1
TOP.IC2
TOP.IC3
TOP.IC4
TOP.IC5
TOP.IC6
TOP.CN2
IO.CN1
IO.CN2
IO.IC1
IO.IC2