[#] External connector assign
[>]KEY:TOP.CN1.1,;IOTYPE:Out,cSIG:POW,cLOGIC:H,cVOLT:5V,jSIG:POW,jLOGIC:H,jVOLT:5V,;
[>]KEY:TOP.CN1.6,;IOTYPE:Out,cSIG:POW,cLOGIC:L,cVOLT:GND,jSIG:POW,jLOGIC:L,jVOLT:GND,;

[>]KEY:TOP.IC2.7,;IOTYPE:Out,cSIG:POW,cLOGIC:H,cVOLT:2.5V,jSIG:POW,jLOGIC:H,jVOLT:2.5V,;
[>]KEY:TOP.IC3.7,;IOTYPE:Out,cSIG:POW,cLOGIC:H,cVOLT:1.2V,jSIG:POW,jLOGIC:H,jVOLT:1.2V,;


[>]MAKER:ƒ€ƒ‰ƒ^,;MAKER:MURATA,;

