# TOP.IC6

### 【 結果 】

Category | Name
--- | ---
Status | OK
stPOWLOGIC | OK

### 【 デバイス詳細 】

Category | Name
--- | ---
KEY | TOP.IC6
MODEL | EPCS16SI8
IMP | 1
VALUE | EPCS16SI8
MAKER | Altera
PinCount | 8
MaxPinNum | 8

### 【 各Pinステータス 】

KEY | PIN | NAME | DB_Hit | IOTYPE | 正解 SIG | 結果 jSIG | 評価 POW | 正解 LOGIC | 結果 jLOGIC | 評価 LOGIC | 正解 LOGIC | 結果 jVOLT | Linked | 端子説明 | パス評価結果 | 終端詳細
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
TOP.IC6.1 | 1 | nCS | - | In | SIG | - | - | - | - | - | - | - | Link | - |  | io-IC|TOP.IC5.8[IO] ?-CN|TOP.CN2.7[NotHit]
TOP.IC6.2 | 2 | DATA | - | Out | SIG | SIG | - | - | - | - | - | - | Link | - |  | io-IC|TOP.IC5.13[IO] ?-CN|TOP.CN2.8[NotHit]
TOP.IC6.3 | 3 | VCC1 | - | In | POW | POW | OK | H | H | OK | - | 2.5V | Link | - |  | DirectH
TOP.IC6.4 | 4 | GND | - | In | POW | POW | OK | L | L | OK | GND | GND | Link | - |  | DirectL
TOP.IC6.5 | 5 | ASDI | - | In | SIG | - | - | - | - | - | - | - | Link | - |  | io-IC|TOP.IC5.6[IO] ?-CN|TOP.CN2.6[NotHit]
TOP.IC6.6 | 6 | DCLK | - | In | SIG | - | - | - | - | - | - | - | Link | - |  | io-IC|TOP.IC5.12[DCLK] ?-CN|TOP.CN2.1[NotHit]
TOP.IC6.7 | 7 | VCC2 | - | In | SIG | POW | - | H | H | OK | - | 2.5V | Link | - |  | DirectH
TOP.IC6.8 | 8 | VCC3 | - | In | POW | POW | OK | H | H | OK | - | 2.5V | Link | - |  | DirectH

### 各オブジェクト

TOP.CN1
TOP.CN3
TOP.IC1
TOP.IC2
TOP.IC3
TOP.IC4
TOP.IC5
TOP.IC6
TOP.CN2
IO.CN1
IO.CN2
IO.IC1
IO.IC2