# EP3C_BANK

### 【 EP3C_BANK_B1 】

KEY | PIN | NAME | BANK | stLOGIC | stPOW | 結果 jSIG | 結果 jLOGIC | 結果 jVOLT | Linked
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
TOP.IC5.5 | 5 | VCCINT | B1 | OK | OK | POW | H | 1.2V | Link
TOP.IC5.6 | 6 | IO | B1 | - | - | - | - | - | Link
TOP.IC5.8 | 8 | IO | B1 | - | - | - | - | - | Link
TOP.IC5.9 | 9 | nSTATUS | B1 | - | - | - | - | - | Link
TOP.IC5.12 | 12 | DCLK | B1 | - | - | - | - | - | Link
TOP.IC5.13 | 13 | IO | B1 | - | - | - | - | - | Link
TOP.IC5.14 | 14 | nCONFIG | B1 | - | - | - | - | - | Link
TOP.IC5.15 | 15 | TDI | B1 | - | - | - | - | - | Link
TOP.IC5.16 | 16 | TCK | B1 | - | - | - | - | - | Link
TOP.IC5.17 | 17 | VCCIO1 | B1 | OK | OK | POW | H | 3.3V | Link
TOP.IC5.18 | 18 | TMS | B1 | - | - | - | - | - | Link
TOP.IC5.19 | 19 | GND | B1 | OK | OK | POW | L | GND | Link
TOP.IC5.20 | 20 | TDO | B1 | - | - | SIG | - | - | Link
TOP.IC5.21 | 21 | nCE | B1 | - | - | - | - | - | Link

# EP3C_BANK_B1_ipath

IC5
5
7
IC3
IC5
6
5
IC6
IC5
6
CN2
IC5
8
1
IC6
IC5
7
CN2
IC5
9
2
R4
1
IC5
12
6
IC6
IC5
1
CN2
IC5
13
2
IC6
IC5
8
CN2
IC5
14
2
R5
1
IC5
4
CN2
IC5
15
2
R1
1
IC5
2
CN1
IC5
16
1
R2
2
IC5
3
CN1
IC5
17
1
IC1
IC5
18
2
R3
1
IC5
4
CN1
IC5
19
6
CN1
IC5
20
5
CN1
IC5
21
3
CN2

### 【 EP3C_BANK_B2 】

KEY | PIN | NAME | BANK | stLOGIC | stPOW | 結果 jSIG | 結果 jLOGIC | 結果 jVOLT | Linked
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
TOP.IC5.26 | 26 | VCCIO2 | B2 | OK | OK | POW | H | 3.3V | Link
TOP.IC5.27 | 27 | GND | B2 | OK | OK | POW | L | GND | Link
TOP.IC5.29 | 29 | VCCINT | B2 | OK | OK | POW | H | 1.2V | Link
TOP.IC5.32 | 32 | IO | B2 | - | - | - | - | - | Link
TOP.IC5.35 | 35 | VCCA1 | B2 | OK | OK | POW | H | 2.5V | Link
TOP.IC5.36 | 36 | GNDA1 | B2 | OK | OK | POW | L | GND | Link
TOP.IC5.37 | 37 | VCCD_PLL1 | B2 | - | NG | - | - | - | Link

# EP3C_BANK_B2_ipath

IC5
26
1
IC1
IC5
27
6
CN1
IC5
29
7
IC3
IC5
32
3
IC4
IC5
35
7
IC2
IC5
36
6
CN1

### 【 EP3C_BANK_B3 】

KEY | PIN | NAME | BANK | stLOGIC | stPOW | 結果 jSIG | 結果 jLOGIC | 結果 jVOLT | Linked
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
TOP.IC5.40 | 40 | VCCIO3 | B3 | OK | OK | POW | H | 3.3V | Link
TOP.IC5.41 | 41 | GND | B3 | OK | OK | POW | L | GND | Link
TOP.IC5.45 | 45 | VCCINT | B3 | OK | OK | POW | H | 1.2V | Link
TOP.IC5.47 | 47 | VCCIO3 | B3 | OK | OK | POW | H | 3.3V | Link
TOP.IC5.48 | 48 | GND | B3 | OK | OK | POW | L | GND | Link

# EP3C_BANK_B3_ipath

IC5
40
1
IC1
IC5
41
6
CN1
IC5
45
7
IC3
IC5
47
1
IC1
IC5
48
6
CN1

### 【 EP3C_BANK_B4 】

KEY | PIN | NAME | BANK | stLOGIC | stPOW | 結果 jSIG | 結果 jLOGIC | 結果 jVOLT | Linked
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
TOP.IC5.56 | 56 | VCCIO4 | B4 | OK | OK | POW | H | 3.3V | Link
TOP.IC5.57 | 57 | GND | B4 | OK | OK | POW | L | GND | Link
TOP.IC5.61 | 61 | VCCINT | B4 | OK | OK | POW | H | 1.2V | Link
TOP.IC5.62 | 62 | VCCIO4 | B4 | OK | OK | POW | H | 3.3V | Link
TOP.IC5.63 | 63 | GND | B4 | OK | OK | POW | L | GND | Link

# EP3C_BANK_B4_ipath

IC5
56
1
IC1
IC5
57
6
CN1
IC5
61
7
IC3
IC5
62
1
IC1
IC5
63
6
CN1

### 【 EP3C_BANK_B5 】

KEY | PIN | NAME | BANK | stLOGIC | stPOW | 結果 jSIG | 結果 jLOGIC | 結果 jVOLT | Linked
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
TOP.IC5.78 | 78 | VCCINT | B5 | OK | OK | POW | H | 1.2V | Link
TOP.IC5.81 | 81 | VCCIO5 | B5 | OK | OK | POW | H | 3.3V | Link
TOP.IC5.82 | 82 | GND | B5 | OK | OK | POW | L | GND | Link
TOP.IC5.88 | 88 | CLK7 | B5 | - | - | - | - | - | Link

# EP3C_BANK_B5_ipath

IC5
78
7
IC3
IC5
81
1
IC1
IC5
82
6
CN1
IC5
88
[OPEN]
2
[OPEN]
[OPEN]
R7

### 【 EP3C_BANK_B6 】

KEY | PIN | NAME | BANK | stLOGIC | stPOW | 結果 jSIG | 結果 jLOGIC | 結果 jVOLT | Linked
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
TOP.IC5.92 | 92 | CONF_DONE | B6 | - | - | - | - | - | Link
TOP.IC5.93 | 93 | VCCIO6 | B6 | OK | OK | POW | H | 3.3V | Link
TOP.IC5.94 | 94 | MSEL0 | B6 | - | - | POW | L | GND | Link
TOP.IC5.95 | 95 | GND | B6 | OK | OK | POW | L | GND | Link
TOP.IC5.96 | 96 | MSEL1 | B6 | - | - | POW | H | 2.5V | Link
TOP.IC5.97 | 97 | MSEL2 | B6 | - | - | POW | L | GND | Link
TOP.IC5.102 | 102 | VCCINT | B6 | OK | OK | POW | H | 1.2V | Link
TOP.IC5.107 | 107 | VCCA2 | B6 | OK | OK | POW | H | 2.5V | Link
TOP.IC5.108 | 108 | GNDA2 | B6 | OK | OK | POW | L | GND | Link
TOP.IC5.109 | 109 | VCCD_PLL2 | B6 | OK | OK | POW | H | 1.2V | Link

# EP3C_BANK_B6_ipath

IC5
92
2
R6
1
IC5
2
CN2
IC5
93
1
IC1
IC5
94
6
CN1
IC5
95
IC5
96
7
IC2
IC5
97
6
CN1
IC5
102
7
IC3
IC5
107
7
IC2
IC5
108
6
CN1
IC5
109
7
IC3

### 【 EP3C_BANK_B7 】

KEY | PIN | NAME | BANK | stLOGIC | stPOW | 結果 jSIG | 結果 jLOGIC | 結果 jVOLT | Linked
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
TOP.IC5.111 | 111 | IO | B7 | - | - | - | - | - | Link
TOP.IC5.112 | 112 | IO | B7 | - | - | - | - | - | Link
TOP.IC5.116 | 116 | VCCINT | B7 | OK | OK | POW | H | 1.2V | Link
TOP.IC5.117 | 117 | VCCIO7 | B7 | OK | OK | POW | H | 3.3V | Link
TOP.IC5.118 | 118 | GND | B7 | OK | OK | POW | L | GND | Link
TOP.IC5.122 | 122 | VCCIO7 | B7 | OK | OK | POW | H | 3.3V | Link
TOP.IC5.123 | 123 | GND | B7 | OK | OK | POW | L | GND | Link

# EP3C_BANK_B7_ipath

IC5
111
2
R8
1
2
CN3
CN1
2
1
IC1
IC5
4
IC1
IC5
112
[OPEN]
2
IC5
[OPEN]
[OPEN]
R7
IC5
116
7
IC3
IC5
117
1
IC1
IC5
118
6
CN1
IC5
122
1
IC1
IC5
123
6
CN1

### 【 EP3C_BANK_B8 】

KEY | PIN | NAME | BANK | stLOGIC | stPOW | 結果 jSIG | 結果 jLOGIC | 結果 jVOLT | Linked
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
TOP.IC5.130 | 130 | VCCIO8 | B8 | OK | OK | POW | H | 3.3V | Link
TOP.IC5.131 | 131 | GND | B8 | OK | OK | POW | L | GND | Link
TOP.IC5.134 | 134 | VCCINT | B8 | - | NG | - | - | - | Link
TOP.IC5.139 | 139 | VCCIO8 | B8 | OK | OK | POW | H | 3.3V | Link
TOP.IC5.140 | 140 | GND | B8 | OK | OK | POW | L | GND | Link

# EP3C_BANK_B8_ipath

IC5
130
1
IC1
IC5
131
6
CN1
IC5
134
2
C6
1
IC5
139
1
IC1
IC5
140
6
CN1

### 各オブジェクト

TOP.CN1
TOP.CN3
TOP.IC1
TOP.IC2
TOP.IC3
TOP.IC4
TOP.IC5
TOP.IC6
TOP.CN2
IO.CN1
IO.CN2
IO.IC1
IO.IC2