# TOP.IC1

### 【 結果 】

Category | Name
--- | ---
Status | OK
stPOWLOGIC | OK

### 【 デバイス詳細 】

Category | Name
--- | ---
KEY | TOP.IC1
MODEL | XC6220A331ER
IMP | 1
VALUE | XC6220A331ER
MAKER | TOREX
PinCount | 7
MaxPinNum | 7

### 【 各Pinステータス 】

KEY | PIN | NAME | DB_Hit | IOTYPE | 正解 SIG | 結果 jSIG | 評価 POW | 正解 LOGIC | 結果 jLOGIC | 評価 LOGIC | 正解 LOGIC | 結果 jVOLT | Linked | 端子説明 | パス評価結果 | 終端詳細
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
TOP.IC1.1 | 1 | VOUT | - | Out | POW | POW | OK | H | H | OK | - | 3.3V | Link | - |  | DirectH
TOP.IC1.2 | 2 | VOUT | - | Out | POW | POW | OK | H | H | OK | - | 3.3V | Link | - |  | DirectH
TOP.IC1.3 | 3 | CE | - | In | SIG | POW | - | - | H | - | 3.3V | 5V | Link | - |  | DirectH
TOP.IC1.4 | 4 | VSS | - | In | POW | POW | OK | L | L | OK | GND | GND | Link | - |  | DirectL
TOP.IC1.5 | 5 | VIN | - | In | POW | POW | OK | H | H | OK | VCC | 5V | Link | - |  | DirectH
TOP.IC1.6 | 6 | VIN | - | In | POW | POW | OK | H | H | OK | VCC | 5V | Link | - |  | DirectH
TOP.IC1.7 | 7 | - | - | - | - | POW | - | - | L | - | - | GND | Link | - |  | DirectL

### 各オブジェクト

TOP.CN1
TOP.CN3
TOP.IC1
TOP.IC2
TOP.IC3
TOP.IC4
TOP.IC5
TOP.IC6
TOP.CN2
IO.CN1
IO.CN2
IO.IC1
IO.IC2